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1 建设项目概况

1.1建设项目的地点及相关背景

暨南大学番禺新校区建设项目位于广州市番禺区新造兴业大道以北，规划总用地面积934209m2，建设用地面积758027m2。其中本项目建设用地645946m2、东北侧村经济发展留用地59264m2、西南侧村经济发展留用地56031 m2、道路面积102692 m2，道路绿化用地73489m2。项目用地呈梯形，南北830m，北面500m，东西宽870m。项目总投资21亿元，其中环保投资450万元。本项目容积率1.00，建筑密度18.7%，绿化率40.5%，规划机动车车位2302个、非机动车位7484个。建成后可满足15000名全日制在校生和3000多名教职工的教学、科研和生活的需要，本项目为全日制本科教学单位，教学周期约为300天。
暨南大学是第一所由国家创办的华侨学府，是国家“211工程”重点综合性大学，直属国务院侨务办公室领导。暨南大学设有24个学院，53个系，139个研究机构和81个实验室，76个本科专业；38个硕士学位授权一级学科，5个硕士学位授权二级学科（不含一级学科覆盖点），15个博士学位授权一级学科，4个博士学位授权二级学科（不含一级学科覆盖点）；是招收和培养高级管理人员工商管理硕士（EMBA）、工商管理硕士（MBA）、会计学硕士（MPAcc）、法律硕士（JM）、汉语国际教育硕士（MTCSOL）、临床医学硕士、工程硕士、公共管理硕士（MPA）单位；同时也是全国试办高水平运动队的学校。
根据广州市国土资源和房屋管理局《关于暨南大学新校区首期用地项目用地审查意见的复函》（穗国房（预审）函[2008]53号）、《关于对暨南大学番禺新校区首期用地再审查的复函》（穗国房业务[2009]224号）和广州市城市规划局《暨南大学新校区首期建设用地规划许可证》（穗规地证[2009]448号），暨南大学新校区首期建设用地面积934209m2，用地性质为高等学校用地（C61）、村镇企业用地（E62）。2009年12月，建设单位委托中国国际工程咨询公司编制了《暨南大学总体发展规划》；2011年6月15日国家发展改革委以发改投资[2011]1285号对暨南大学新校区发展规划进行了批复，2011年6月27日国务院侨办以侨文发[2011]104号对暨南大学新校区发展规划进行了批复；2011年11月，华南理工大学建筑设计研究院编制了《暨南大学番禺新校区总平面规划方案修建性详细规划设计说明书》；2012年6月，中山市水利水电勘测设计咨询有限公司编制了《暨南大学番禺新校区河涌改造工程方案设计说明》。
1.2建设项目主要建设内容

1.2.1建设内容

本项目位于广州市番禺区新造兴业大道以北，规划总用地面积934209m2，建设用地面积758027m2。其中本项目建设用地645946m2、东北侧村经济发展留用地59264m2、西南侧村经济发展留用地56031 m2、道路面积102692 m2，道路绿化用地73489m2。项目用地呈梯形，南北830m，北面500m，东西宽870m。
本项目拟分两期建设，第一期工程建设时间为2013年1月至2014年9月，建设内容为1个公共教学组团，1个图书馆组团，1幢学生食堂，4幢学生宿舍，1个学术交流中心组团和1个教学实验组团，室外田径场、球场和游泳池，垃圾中转站及全部绿化工程；第二期建设工期为2014年9月至2017年9月，建设内容为8幢学生宿舍，6幢教工宿舍，3个教学实验组团，4个行政办公组团，1幢门诊楼，2幢学生食堂，1幢3层会堂，1幢幼儿园，5幢后勤服务建筑，1幢变电站。

本项目共建设12幢12层的学生宿舍，6幢20层的教工宿舍，5个教学组团，每个组团由3到4幢教学楼组成，共包括10幢6层教学楼，7幢4层教学楼；4个行政办公组团，每个组团由3到4幢行政办公室组成，共包括6幢6层行政楼，8幢4层行政楼，1幢5层行政楼；1幢3 层门诊楼，1个图书馆组团，包括2幢6层和1幢8层建筑；1个学术交楼中心组团，包括1幢15层建筑、1幢10层建筑、1幢8层建筑和1幢3层建筑，3幢3层的学生食堂，1幢3层会堂，1幢2~3层幼儿园，7幢1~2层的游泳场及体育馆，以及相关配套的网球场和篮球场等，5幢1~3层的后勤服务建筑，1幢1层垃圾收集站，另设1幢3层的变电站。项目分两期建设，其中一期建筑面积261029m2，二期建筑面积476418m2，总建筑面积737447m2。本项目主要建构筑物一览表见表1.2-1所示。

表1.2-1 本项目主要建构筑物一览表

	建筑

编号
	建筑

性质
	建筑

类型
	建筑

层数
	标准层

面积
	修正

面积
	总

面积
	总

户数

	D
	教学科研
	6074.8
	3~4
	645.0
	60.0
	18789.5
	0

	
	
	
	3~4
	645.0
	60.0
	
	

	
	
	
	3~4
	645.0
	60.0
	
	

	
	
	
	3~4
	1290.0
	60.0
	
	

	
	
	
	1~2
	6074.8
	-50.0
	
	

	E
	教学科研
	4724.9
	3
	378.0
	30.0
	17305.7
	0

	
	
	
	3~4
	860.0
	60.0
	
	

	
	
	
	3~4
	1700.0
	60.0
	
	

	
	
	
	1~2
	4724.9
	-132.0
	
	

	
	
	
	3~4
	1120.0
	100.0
	
	

	F
	教学科研
	6854.0
	1
	6854.0
	-604.0
	36229.0
	0

	
	
	
	5~6
	2300.0
	240.0
	
	

	
	
	
	5~6
	2300.0
	240.0
	
	

	
	
	
	5~6
	700.0
	150.0
	
	

	
	
	
	2~4
	6199.7
	150.0
	
	

	G
	教学科研
	4211.8
	5~6
	680.0
	150.0
	23646.4
	0

	
	
	
	5~6
	1360.0
	200.0
	
	

	
	
	
	5~6
	1360.0
	200.0
	
	

	
	
	
	1~4
	4211.8
	-551.0
	
	

	H
	教学科研
	6119.0
	1
	6119.0
	-1029.0
	29320.0
	0

	
	
	
	2~4
	5072.7
	32.0
	
	

	
	
	
	5~6
	700.0
	150.0
	
	

	
	
	
	5~6
	1400.0
	200.0
	
	

	
	
	
	5~6
	1360.0
	200.0
	
	

	
	
	
	5~6
	680.0
	150.0
	
	

	d-4
	教学科研
	0.0
	-1
	757.0
	13.0
	770.0
	0

	d-5
	教学科研
	0.0
	-1
	706.5
	13.0
	719.5
	0

	
	小计
	27984.5
	
	
	
	126780.0
	0

	A
	办公
	2545.9
	1~4
	2545.9
	0.0
	13619.8
	0

	
	
	
	5
	256.0
	30.0
	
	

	
	
	
	5~6
	500.0
	50.0
	
	

	
	
	
	5~6
	500.0
	50.0
	
	

	
	
	
	5~6
	500.0
	50.0
	
	

	B
	办公
	3770.9
	1~2
	3770.9
	-674.0
	13557.8
	0

	
	
	
	3~4
	1290.0
	60.0
	
	

	
	
	
	3~4
	645.0
	60.0
	
	

	
	
	
	3~4
	645.0
	60.0
	
	

	
	
	
	3~4
	645.0
	60.0
	
	

	C
	办公
	6074.8
	3~4
	645.0
	60.0
	18789.7
	0

	
	
	
	3~4
	645.0
	60.0
	
	

	
	
	
	3~4
	645.0
	60.0
	
	

	
	
	
	3~4
	1290.0
	60.0
	
	

	
	
	
	1~2
	6074.9
	-50.0
	
	

	K
	办公
	3426.3
	1
	3426.3
	-97.0
	17718.4
	0

	
	
	
	2~5
	2894.8
	80.0
	
	

	
	
	
	6
	600.0
	120.0
	
	

	
	
	
	6
	720.0
	120.0
	
	

	
	
	
	6
	969.9
	200.0
	
	

	d-2
	办公
	0.0
	-1
	615.0
	-15.0
	600.0
	0

	d-3
	办公
	0.0
	-1
	735.0
	-15.0
	720.0
	0

	
	小计
	15818.0
	
	
	
	65005.7
	0

	M-1
	体育运动
	6548.0
	1
	6548.0
	1852.0
	8400.0
	0

	M-2
	体育运动
	4076.6
	1
	4076.6
	1159.4
	5236.0
	0

	M-3
	体育运动
	3402.0
	1
	3402.0
	600.0
	4002.0
	0

	M-4
	体育运动
	1660.3
	1
	1660.3
	-860.0
	800.3
	0

	M-5
	体育运动
	312.7
	1
	312.7
	0.0
	312.7
	0

	M-6
	体育运动
	480.0
	1~2
	480.0
	0.0
	960.0
	0

	M-7
	体育运动
	270.0
	1~2
	270.0
	0.0
	540.0
	0

	
	小计
	16749.7
	
	
	
	20251.1
	0

	T-1
	学生宿舍
	1344.0
	1~8
	1344.0
	80.0
	10832.0
	0

	T-2
	学生宿舍
	1416.6
	9~10
	983.0
	80.0
	13379.0
	0

	
	
	
	1~8
	1416.6
	0.0
	
	

	T-3
	学生宿舍
	1416.6
	9~10
	983.0
	80.0
	13379.2
	0

	
	
	
	1~8
	1416.6
	0.0
	
	

	T-4
	学生宿舍
	1416.6
	11~12
	983.0
	80.0
	16212.3
	0

	
	
	
	1~10
	1416.6
	0.0
	
	

	T-5
	学生宿舍
	1416.6
	1~10
	1416.6
	0.0
	16212.3
	0

	
	
	
	11~12
	983.0
	80.0
	
	

	T-6
	学生宿舍
	1416.6
	14~15
	983.0
	80.0
	20462.1
	0

	
	
	
	1~13
	1416.6
	0.0
	
	

	T-7
	学生宿舍
	1416.6
	14~15
	983.0
	80.0
	20462.4
	0

	
	
	
	1~13
	1416.6
	0.0
	
	

	T-8
	学生宿舍
	1416.6
	14~15
	983.0
	80.0
	20462.4
	0

	
	
	
	1~13
	1416.6
	0.0
	
	

	T-9
	学生宿舍
	1416.6
	14~15
	983.0
	80.0
	20462.3
	0

	
	
	
	1~13
	1416.6
	0.0
	
	

	T-10
	学生宿舍
	1416.6
	11~12
	983.0
	80.0
	16212.5
	0

	
	
	
	1~10
	1416.6
	0.0
	
	

	T-11
	学生宿舍
	1416.6
	1~10
	1416.6
	0.0
	16212.4
	0

	
	
	
	11~12
	983.0
	80.0
	
	

	T-12
	学生宿舍
	1416.6
	11~12
	983.0
	0.0
	16132.4
	0

	
	
	
	1~10
	1416.6
	0.0
	
	

	
	小计
	16926.9
	
	
	
	200421.2
	0

	R-1
	教工宿舍
	513.4
	1~20
	513.4
	930.0
	11198.4
	120

	R-2
	教工宿舍
	513.4
	1~20
	513.4
	930.0
	11198.4
	120

	R-3
	教工宿舍
	2227.6
	1~2
	2227.6
	0.0
	24578.4
	216

	
	
	
	3~20
	513.4
	820.0
	
	

	
	
	
	3~20
	513.4
	820.0
	
	

	R-4
	教工宿舍
	2265.3
	3~19
	513.4
	778.0
	23542.9
	198

	
	
	
	3~19
	513.4
	778.0
	
	

	
	
	
	1~2
	2265.3
	0.0
	
	

	
	小计
	5519.8
	
	
	
	70518.1
	654

	P-1
	后勤服务
	346.5
	1~3
	346.5
	60.0
	1099.6
	0

	P-2
	后勤服务
	447.2
	2
	240.0
	0.0
	887.2
	0

	
	
	
	2
	160.0
	0.0
	
	

	
	
	
	1
	447.2
	40.0
	
	

	P-3
	后勤服务
	308.0
	1~3
	308.0
	0.0
	923.9
	0

	P-4
	后勤服务
	1634.0
	3
	164.9
	0.0
	3932.8
	0

	
	
	
	1~2
	1634.0
	180.0
	
	

	
	
	
	3
	320.0
	0.0
	
	

	W-1
	后勤服务
	772.5
	1~2
	772.5
	0.0
	1545.0
	0

	W-2
	后勤服务
	0.0
	-3~-1
	1682.0
	0.0
	5046.1
	0

	
	小计
	3508.2
	
	
	
	13434.7
	0

	V-1
	配套公建
	1120.6
	1~3
	1120.6
	-456.0
	2905.9
	0

	X-1
	配套公建
	60.0
	1
	60.0
	0.0
	60.0
	0

	
	小计
	1180.6
	
	
	
	2965.9
	0

	N-1
	食堂
	2999.7
	3
	2645.8
	0.0
	8525.5
	0

	
	
	
	1
	2999.7
	0.0
	
	

	
	
	
	2
	2880.0
	0.0
	
	

	N-2
	食堂
	7765.7
	1
	7665.7
	684.0
	16203.7
	0

	
	
	
	2~3
	1963.5
	0.0
	
	

	
	
	
	2~3
	1963.5
	0.0
	
	

	d-6
	食堂
	0.0
	-1
	3087.2
	0.0
	3087.2
	0

	
	小计
	10765.4
	
	
	
	27816.3
	0

	S-1
	学术交流中心
	7178.0
	9~10
	1620.0
	664.0
	50000.0
	0

	
	
	
	5~8
	4166.0
	-1440.0
	
	

	
	
	
	1
	7178.0
	-1026.0
	
	

	
	
	
	4
	5126.0
	-360.0
	
	

	
	
	
	2~3
	7178.0
	-2772.0
	
	

	
	
	
	9~15
	1520.0
	-2270.0
	
	

	
	小计
	7178.0
	
	
	
	50000.0
	0

	Q
	幼儿园
	2146.3
	1~2
	2146.3
	-159.8
	5000.0
	0

	
	
	
	3
	433.6
	0.0
	
	

	
	
	
	3
	433.6
	0.0
	
	

	d-7
	幼儿园
	0.0
	-1
	663.0
	-663.0
	-0.0
	0

	
	小计
	2146.3
	
	
	
	5000.0
	0

	U-1
	校门诊
	2285.3
	2
	1979.8
	0.0
	5000.2
	0

	
	
	
	1
	2285.3
	-500.0
	
	

	
	
	
	3
	1235.2
	0.0
	
	

	
	小计
	2285.3
	
	
	
	5000.2
	0

	L
	会堂
	0
	2~4
	1024.0
	60.0
	3132.0
	0

	L-1
	会堂
	1899.5
	1
	1899.5
	-107.5
	1792.0
	0

	d-1
	会堂
	0.0
	-1
	1536.0
	0.0
	1536.0
	0

	
	小计
	1899.5
	
	
	
	6460.0
	0

	J-1
	图书馆
	4008.0
	3~8
	3720.0
	0.0
	26349.1
	0

	
	
	
	1~2
	4008.0
	-3987.0
	
	

	J-2
	图书馆
	4638.6
	3
	4454.4
	-75.0
	25944.1
	0

	
	
	
	4~6
	1940.0
	583.0
	
	

	
	
	
	4~6
	1940.0
	583.0
	
	

	
	
	
	1~2
	4638.4
	-518.0
	
	

	
	小计
	8646.6
	
	
	
	52293.2
	0

	P1
	地下
	0.0
	-1
	41114.8
	0.0
	41114.8
	0

	P2
	地下
	0.0
	-1
	4500.0
	0.0
	4500.0
	0

	P3
	地下
	0.0
	-1
	4008.0
	0.0
	4008.0
	0

	P4
	地下
	0.0
	-1
	8580.0
	0.0
	8580.0
	0

	P5
	地下
	0.0
	-1
	983.0
	0.0
	983.0
	0

	P6
	地下
	0.0
	-1
	1416.6
	0.0
	1416.6
	0

	P7
	地下
	0.0
	-1
	1416.6
	0.0
	1416.6
	0

	P8
	地下
	0.0
	-1
	1416.6
	0.0
	1416.6
	0

	P9
	地下
	0.0
	-1
	1416.6
	0.0
	1416.6
	0

	P10
	地下
	0.0
	-1
	1416.6
	0.0
	1416.6
	0

	P11
	地下
	0.0
	-1
	1416.6
	0.0
	1416.6
	0

	P12
	地下
	0.0
	-1
	768.0
	0.0
	768.0
	0

	P13
	地下
	0.0
	-1
	669.6
	0.0
	669.6
	0

	P14
	地下
	0.0
	-1
	669.6
	0.0
	669.6
	0

	P15
	地下
	0.0
	-1
	2141.6
	0.0
	2141.6
	0

	P16
	地下
	0.0
	-1
	2211.6
	0.0
	2211.6
	0

	P17
	地下
	0.0
	-1
	7178.0
	0.0
	7178.0
	0

	
	小计
	0.0
	
	
	
	81323.9
	0

	D
	架空
	0.0
	
	
	
	450.0
	

	E
	架空
	0.0
	
	
	
	532.0
	

	F
	架空
	0.0
	
	
	
	1284.0
	

	G
	架空
	0.0
	
	
	
	1248.0
	

	H
	架空
	0.0
	
	
	
	1778.0
	

	K
	架空
	0.0
	
	
	
	1057.0
	

	J-2
	架空
	0.0
	
	
	
	593.0
	

	L-1
	架空
	0.0
	
	
	
	364.0
	

	A
	架空
	0.0
	
	
	
	600.0
	

	B
	架空
	0.0
	
	
	
	1074.0
	

	C
	架空
	0.0
	
	
	
	450.0
	

	
	小计
	0.0
	
	
	
	9430.0
	

	总计
	
	120608.8
	
	
	
	736700.4
	654


1.2.2主要经济技术指标
本项目建成后，项目主要技术经济指标见表1.2-2。

表1.2-2  项目主要技术经济指标

	项目
	单位
	数值

	规划总用地
	m2
	934209

	规划建设用地
	m2
	645946

	学生人数
	人
	15000

	总建筑面积
	m2
	737447

	规划总面积
	m2
	737447

	计算容积率建筑总面积
	m2
	645946

	不计算容积率建筑总面积
	m2
	91501

	地下
	m2
	81324

	架空
	m2
	10177

	综合容积率
	
	1.00

	总建筑密度
	%
	18.7

	绿地率
	%
	40.5

	公共绿地面积
	m2
	34709

	机动车泊位数
	个
	2302

	非机动车泊位数
	个
	7484


1.2.3项目建设进度
本项目分两期建设，项目一期拟建内容为9个组团及室外田径场、球场和游泳池，垃圾中转站及全部绿化工程，建筑面积为261029m2，建设时间为2013年1月至2014年9月；二期拟建7个组团和25幢单独建筑。建设工期为2014年9月至2017年9月。
1.2.4办学制度及人员规模

本项目建成后，可容纳在校生15000人和教职工3000人。本项目为全日制本科教学单位，教学周期约为300天。

1.3法律法规、政策、规划相符性
本项目建设符合所在地块土地利用规划，符合地方环境保护规划，符合相关法律法规的要求，符合相关产业政策，平面布置合理，在采取有效的污染防治措施后，本项目的选址建设符合环境保护法律法规和相关规定，其选址建设是合理和可行的。 

2 建设项目周围环境现状

2.1建设项目所在地环境现状
本项目位于广州市番禺区新造兴业大道以北，用地呈梯形，南北830m，北面500m，东西宽870m，场地内地势起伏较大，整个场地中部低，四周高。现状建有村集体临时工业用房若干。新校区的主入口设在南侧兴业大道上，交通便利。校园北面是规划道路，并有110KV高压走廊，高压走廊另一边是文山村和曾边村，南面、东面为大片的农田，西面为南粤丰工业区和东方工业区。

2.2建设项目环境影响评价范围

1．地表水环境影响评价范围
本项目地表水评价范围为：沥窖水道：南村污水处理厂排污口上游500m至下游2000m的水域，共2500m水域。
2．地下水环境影响评价范围

本项目地下水环境影响评价范围为项目所在地区域，934209m2范围。
3．环境空气评价范围

本项目环境空气评价范围为建设项目选址所在地为中心，半径为2.5km的圆形区域。
4．声环境评价范围

本项目声环境评价范围为项目边界外200m包络线以内范围。
5．生态环境影响评价范围

生态环境影响评价范围为项目所在地区范围向外延伸1km区域。
3 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

3.1施工期污染源分析
本项目分两期建设，一期于2014年9月完工；二期2017年9月完工。项目施工期污染源主要有水土流失、施工器械设备的噪声、余泥渣土、粉尘扬尘、地基施工时的抽排积水等。
1．水土流失
本项目规划占地93.42hm2，扣除代征的市政道路、市政绿化面积28.83hm2，建设用地面积64.59hm2均要扰动，故本项目扰动原地貌、破坏土地面积为64.59hm2，其中损坏植被面积13.08 hm2。损坏水土保持设施面积13.08 hm2，根据广东省的相关规定，兴建学校等社会福利事业可免交水土设施补偿费。根据水土流失预测结果，工程可能产生的水土流失总量为3.70万吨，新增水土流失量3.45万t，产生的水土流失主要环节发生在建设期的场地平整及基础开挖时段，尤其是雨季。水土流失的重点区域在挖填边坡区、建构筑物区和临时堆土区，水土流失危害主要为对当地水土资源、交通道路及周边居民点造成一定的危害。
2．施工噪声

项目在施工过程中使用的主要器械有：挖掘机、推土机、装载机、卡车等。主要施工器械作业期间噪声值详见表3.1-1。

表3.1-1  各种施工机械的噪声值  单位：dB（A）

	设    备
	噪声值
	设   备
	噪声值

	挖 掘 机
	80
	电 焊 机
	100

	打 桩 机
	92
	起 重 机
	65

	电    锯
	110
	载重汽车
	86

	破 碎 机
	105
	空 压 机
	85

	鼓 风 机
	115
	振 捣 器
	115

	排 水 泵
	78
	金属锤打
	60-95


3．施工废气

施工期大气污染的产生源主要有：平整场地、开挖基础、运输车辆和施工机械等产生扬尘；建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的运输、装卸、储存和使用过程产生扬尘；各类施工机械和运输车辆所排放的废气等。

平整场地、开挖基础时，若土壤含水率较低，空气湿度较小，日照强烈，则在施工过程因土壤被扰动而较易产生扬尘，其起尘量视施工场地情况不同而不同，一般来说距施工场地200m范围内贴地环境空气中TSP浓度可达5～20mg/m3，当施工区起风并且风速较大时，扬尘可以影响到距施工场地500m左右的范围；车辆运输土方过程中，若没有防护措施则会导致土方漏洒及出现风吹扬尘；漏洒在运输路线上的土覆盖路面，晒干后又因车辆的作用和风吹再次扬尘；粉状建筑材料运输、装卸、储存和使用过程也会产生扬尘。

施工期扬尘是施工活动危害环境的主要因素。悬浮于空气中的扬尘被施工人员和影响范围内人群吸入，（另外扬尘可能携带大量的病菌、病毒），将严重影响人群的身心健康。同时，扬尘飘落在各种建筑物和树木枝叶上，也影响景观。

4．施工废水

施工废水主要是来自暴雨的地表径流，基础开挖可能排泄的地下水，施工废水及施工人员的生活污水。其中：施工废水包括泥浆水、机械设备运转的冷却水、车辆和机械设备洗涤水等。由于施工活动的周期一般不会太长，故施工污水的环境污染往往不被人们所重视，其实施工污水类别较多，某些水污染物的浓度可能还比较高，处置不当会对施工场地周围的水环境产生短时间的不良影响，例如：

①施工场地的暴雨地表径流、开挖基础可能排泄的地下水等，将会携带大量的泥沙，随意排放将会使纳污水体悬浮物出现短时间的超标。

②施工机械设备（空压机、发电机、水泵）冷却排水，可能会含有热，直接排放将使纳污水体受到物理污染。

③施工车辆、施工机械的洗涤水含有较高的石油类、悬浮物等，直接排放将会使纳污水体受到一定程度的污染。

④若设工地食堂则会产生数量较多的餐饮污水，其中的动植物油是主要污染物；盥洗水、厕所冲洗水则含有阴离子表面活性剂、BOD5、NH3-N等，对纳污水体的水环境质量影响较大。除此之外，若施工污水不能合理排放任其自然横流，还会影响施工场地周围的视觉景观及散发臭气。因此，必须采取有效措施杜绝施工污水的环境影响问题。

5．施工固体废弃物

①建筑垃圾

本项目总建筑面积737447m2，每平方米建筑面积产生建筑垃圾约4.4kg。故本项目在建设期将产生3244.77t的建筑垃圾，其主要成份为：废弃的沙土石、水泥、木屑、碎木块、弃砖、水泥袋、纤维、塑料泡沫、碎玻璃、废金属、废瓷砖等等。

②生活垃圾

该建设项目施工场地将有各类施工人员200人，按每人每天产生1kg垃圾估算，则建设期生活垃圾产生量为0.2t/d。生活垃圾则包括残剩食物、塑料、废纸、各种玻璃瓶、动物骨刺皮壳等。

上述固体废物如果处置不当将会影响景观，污染土壤和水体，生活垃圾还会散发恶臭。因此，根据《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》第十六条和第十七条的规定，必须对这些固废妥善收集、合理处置。
3.2营运期污染源分析

1．水污染源
本项目营运期用水主要是师生办公生活用水、食堂用水、实验室废水、医疗废水等。
本次用水量及排水量的估算考虑项目的最大污染负荷，按项目营运期高峰期的用水情况进行估算。排水管网采用雨、污分流体制。

一般生活污水经格栅预处理，粪便污水经三级化粪池预处理，食堂含油废水经隔油隔渣系统处理，达到南村污水处理厂的设计进水标准后经市政污水管网排入南村污水处理厂；实验室酸、碱废水经pH调节和混凝处理处理，达到南村污水处理厂进水标准后排入市政污水管网进入南村污水处理厂；医院废水经格栅过滤后，在消毒池内由次氯酸钠消毒剂发生器设备进行消毒处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后经污水管网排入南村污水处理厂处理，经南村污水处理厂处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级B标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者中的严格者后进入沥窖水道。

雨水经管道收集后排入校区雨水管网，靠近校园水体的雨水经管道收集后雨水就近向排入校园内水体，经调蓄后排入校区雨水管网，再排入市政雨水管网。校内水体平时贮水作为景观用水，洪涝期由溢流管排入校区雨水管网。

另外，实验室废水中含有酸、碱、有机溶剂、盐类及其它化学品，具体污染物情况同实验有关。因本项目实验室主要包括环境工程系、食品科学与工程系、生物医学工程系、生物工程学系、化学系、生态学系（水生生物研究中心）、医学院等实验室，故主要针对以上实验室排放的废水情况进行分析。环境工程系、食品科学与工程系、生物医学工程系、生物工程学系、化学系、生态学系（水生生物研究中心）、医学院等用到的化学药品种类多，但主要的还是常规的酸碱类和有机溶剂。本项目实验室废水为低浓度废水。

表3.2-1 水污染源汇总表
	废水产生量
	指标
	COD
	BOD5
	NH3-N
	SS
	动植物油
	粪大肠菌群数

	综合废水

1376730（m3/a）
	产生浓度（mg/L）
	369.8
	170.7
	30.3
	227.1
	48.7
	—

	
	产生总量（t/a）
	509.11
	235.05
	41.72
	312.73
	67.01
	—

	
	排放浓度（mg/L）
	229.5
	117.3
	26.4
	136.9
	37.6
	—

	
	排放总量（t/a）
	315.98
	161.43
	36.33
	188.54
	51.83
	—


2．大气污染源

本项目建成后大气污染物主要来自备用柴油发电机燃油废气、机动车尾气、食堂油烟及垃圾间臭气等。

项目规划设置1台备用柴油发电机用于应急照明，备用发电机的额定功率为20kW，项目使用0号普通柴油（2013年6月30日以前普通柴油硫含量不大于0.2%，自2013年7月1日开始，普通柴油硫含量不大于0.035%）作为燃料（密度取0.84g/cm3），月使用8小时。

建设项目共设机动车停车位2302个，其中地下车位1847个，地上车位455个。机动车进出建设项目时将排放一定量的CO、NOX、HC，对于地下车库中的机动车尾气采用机械抽风的方式收集排放，地面车位的机动车尾气采用绿化带设置及自然扩散的方式，尽可能减少机动车尾气对本项目及周边环境的不良影响。

本项目校区内规划设置食堂3个，每个食堂设有直径90厘米的炒炉11台，蒸锅9台，汤锅2台，学术交流中心设炒炉2个，蒸锅1台，食堂油烟的主要成份是动植物油遇热挥发、裂解的产物等。

由于本项目校区较大，为方便校区内的垃圾收集，建设单位拟在校区内设置一个垃圾收集间，设置于校区的西北角，仅用于暂存和中转校区内的生活垃圾。垃圾间面积约为60m2，运营过程会产生少量的恶臭气味。

表3.2-2 大气污染源汇总表

	项目
	单位
	SO2
	NOX
	烟尘
	油烟
	CO
	HC
	PM10

	发电机废气
	排放浓度（mg/m3）
	280.11
	179.27
	49.99
	——
	——
	——
	——

	
	年排放量（t/a）
	0.0019
	0.0012
	0.00035
	——
	——
	——
	——

	食堂油烟
	年排放量（t/a）
	—
	—
	——
	0.295
	——
	——
	——

	机动车尾气
	排放浓度（mg/m3）
	——
	0.029
	——
	——
	0.44
	0.038
	0.0095

	
	年排放量（t/a）
	——
	0.21
	——
	——
	3.18
	0.28
	0.069

	总排放量
	年排放量（t/a）
	0.0019
	0.2112
	0.00035
	0.295
	3.18
	0.28
	0.069


3．噪声污染源

本项目配套的高噪声设备包括生活水泵、冷却塔、备用柴油发电机等。主要高噪声设备是柴油发电机（90~95 dB（A））和水泵房产生的器械声以及上下课铃声及师生活动噪声。本项目主要噪声源的特点列于下表。

表3.2-3  噪声污染源汇总表

	噪声源
	声压级

[dB（A）]
	源强位置
	总体工程数量

（台）

	备用柴油发电机
	90~95
	图书馆
	1

	冷却塔
	60~75
	图书馆、教学楼、食堂、室内游泳池
	10

	水泵
	85~90
	高于三层的楼栋
	56

	地下室排风机
	80～90
	各地下室
	25

	地下室进风机
	80～90
	各地下室
	25

	食堂高温排风机
	80～90
	食堂1、2、3
	6

	食堂壁装式排风机
	60
	食堂1、2、3
	9

	人为噪声
	65~70
	校区内
	-


4．固废污染源
本项目固体废弃物主要为生活垃圾、厨余垃圾、厨房隔油池产生的废油脂、医疗垃圾、实验室废化学试剂、打碎的玻璃器皿、生物实验室废玻璃仪器等。

表3.2-4 固废污染源汇总表

	污染源
	性质
	废物编号
	产生量
	处置方式
	处置

周期

	生活垃圾
	一般垃圾
	-
	18000kg/d，5400t/a
	环卫部门
	每天

	餐厨垃圾
	一般垃圾
	-
	7500kg /d，2250t/a
	委托有资质的单位处置
	每天

	废油脂
	严控废物
	HY05
	64.3kg/d，19.30t/a
	
	每季度

	医疗固体废物
	危险固废
	HW01
	2kg/d，0.6t/a
	
	每天

	实验室废试剂、碎玻璃仪器等
	危险废物
	HW49
	2kg/d，0.6t/a
	
	每天

	合计
	-
	
	25568.3kg/d，7670.5t/a
	
	-


3.3项目主要的环境保护措施
1．水污染控制措施
施工期：施工生产废水设置废水处理设施，废水经沉淀池沉淀后回用，用以道路、施工场地抑尘喷洒；工地食堂排放的含油废水经隔油池后，再与施工人员生活污水一起经简易化粪池处理后，由附近村民拉走回用于农田。

营运期：排水管网采用雨、污分流体制。

雨水经管道收集后排入校区雨水管网，靠近校园水体的雨水经管道收集后雨水就近向排入校园内水体，经调蓄后排入校区雨水管网，再排入市政雨水管网。校内水体平时贮水作为景观用水，洪涝期由溢流管排入校区雨水管网。

粪便污水经化粪池处理后排入校区室外污水管网，厨房、含油废水经废水隔油池处理；实验室酸、碱废水经pH调节和混凝处理；医院废水单独收集处理；然后排入校园污水管道。各类废水经预处理达到南村污水处理厂设计进水标准后，排入市政污水管网，进入南村污水处理厂深化处理至《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB18918-2002）一级B标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者中的严格者后，排入沥窖水道。
2．大气污染防治措施
施工期：对施工现场进行围护；对开挖土方临时堆存处采取洒水或采用绿色覆盖网进行覆盖，防止扬尘产生；要按计划及时对弃土进行处理，常洒水常清扫施工现场等。

营运期：

①本项目备用柴油发电机组采用0#普通柴油（根据《普通柴油》（GB 252-2011），2013年6月30日以前普通柴油硫含量不大于0.2%，自2013年7月1日开始，普通柴油硫含量不大于0.035%。）作为燃料，设备运行过程产生的尾气中各类污染物的排放浓度和排放速率均能达到《大气污染物综合排放标准》(GBl6297—1996)二级标准。污染物排放量符合《非道路以东机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》第Ⅱ阶段限值。备用发电机设置于图书馆，发电机尾气通过建筑内部烟道引致楼顶5米烟囱排放。

②地下车库机动车废气通过机械通风在一层排放，排放口对出为车辆道路、绿化带等，避开人行道。建设单位应在停车场周围种植抗性植物，如罗汉松、夹竹桃、无花果、棕榈、丝棉木、蚊母树、大叶黄杨、石楠、女贞、海桐等，通过植物本身对各种污染物的吸收、积累和代谢作用，能减轻污染，达到分解废气中有毒物质的目的。本建设项目采用合理布局通道、车位，加强管理等手段来减少塞车，以降低NOX、CO和HC等污染物的排放。

③食堂油烟采用集气罩汇集，并安装高效静电油烟净化装置对油烟进行处理，去除率不得小于90%，经高效油烟净化装置处理后由外置油烟管道引至所在楼顶排放。

④垃圾间产生的恶臭与保洁、及时清运密切相关，采用密闭胶桶临时存放垃圾，可有效避免臭气外溢，同时加强地面和密闭胶桶的清洁，定期喷洒除臭剂，且建议在其抽排风口处周围种植绿化隔离带，避免臭气对周围环境造成不良影响。

3．噪声污染控制措施

施工期：选择低噪声的机械设备，挖土机、推土机等机械设备以及翻斗车，通过排气消声器和隔离发动机震动部分的方法来降低噪声，闲置的机械设备等应该予以关闭；施工运输车辆进出场地安排在远离居民区一侧；位置相对固定的机械设备不能进入棚内的，采取围档之类的单面声屏障；高噪声作业区远离声敏感点，个别影响较严重的施工场地采取临时隔音围护结构；施工场地按要求进行围蔽，围蔽高度不低于2m；合理安排施工时间，制订施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工。

营运期：

备用柴油发电机、通风机、水泵等设备设于专用设备间，同时做减震噪处理，房墙面及顶棚做吸声处理。

水泵设置在专用机房内，进行隔声、吸声、消声处理，同时还进行减振处理，防止振动向外传递；

柴油发电机组的基础采取减震设计，机房全封闭处理，墙壁为240mm砖墙，设置隔声门、窗，机房四壁顶棚挂贴吸声材料，护面为镀锌微孔板；柴油发电机房门采用标准隔声门，隔声量不小于40dB（A）；发电机配两级消声器，消声器为复合式，总消声量大于45dB（A）。

室内强制通风，采用低噪声型风机，进出风口安装弯头消声；

地下车库排风系统设计及风机、水泵、发电机等设备均选用低噪声工艺和设备；

在冷却塔出风口装消音风筒、在入风口装隔音墙、选用变速风机、管道式消音器，并在冷却塔基础加隔振装置、在进出水管上装避振软接头、减小进出水管流速；

通过制定相关的规章制度，减少学生的打闹与喧哗，严格执行，加强管理；对于机动车噪声，采取限制车速及禁鸣，尤其是车辆停放时必须熄火。

4．固废污染控制措施
施工期：生活垃圾集中收集由市环卫部门清理；施工弃土与建筑垃圾运送至指定弃土弃渣堆放点。

营运期：

①生活垃圾由环卫部门收集运送卫生填埋处理。

②厨余垃圾和废油脂（严控废物编号HY05）均交由有《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证》的单位清扫、收集和运输；交由具有《城市生活垃圾经营性处置服务许可证》和《广东省严控废物处理许可证》的单位处置。

③门诊楼产生的医疗废物属于《国家危险固废名录》HW01号危险固废，应依据《医疗废物管理条例》和《医疗废物集中处理技术规范》规定及其他有关规定进行收集、运送、贮存和处置，对医疗固废的容器和包装物必须设置危险废物识别标志，每天收集后，交由有资质单位处理。

④实验室产生的废试剂、破碎玻璃仪器等固废属于《国家危险固废名录》HW49号危险固废，应依据相关规定进行收集，交由有资质单位处理。

5．水土流失

通过采取动土前在项目周边建临时围墙、及时清运弃土、及时夯实回填土、及时绿化、施工道路采用硬化路面；在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池，使雨水经沉淀池沉清后再排入市政雨水管网等措施，尽力减少施工期水土流失。工程竣工后将尽可能进行绿化，以改善生态环境。

6．社会交通影响

施工期：建设单位、施工单位应同交通部门制定合理的运输路线和时间，尽量避开繁忙道路和交通高峰时段，以缓解施工期对交通带来的影响。另外建设单位应与运输部门共同做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，按规定路线运输，按规定地点处置，并不定期地检查执行的情况。采取上述措施后，将会有效地减轻施工期对交通的影响。

3.4环境保护目标

(1)根据环境功能区划的分析，必须保护沥窖水道水质，使其水质不因本项目建设而质量有所下降。

(2)保护评价区环境空气质量，使其符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类标准。

(3)保护区域声环境质量，使其符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

(4)保护项目选址及附近的地下水环境质量，使其符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

(5)本项目半径为2.5km评价范围内主要敏感点为附近村庄、和学校等，具体环境敏感点见表3.4-1。

表3.4-1 评价范围内的主要环境敏感点

	序号
	保护目标
	规模（人、户数）
	影响因素
	方位
	距离（m）
	保护目标

	1
	新造镇镇区
	1540户3654人
	废气
	东北
	1500
	环境空气二类区

	2
	崇德村
	513户1512人
	废气
	东北
	1500
	环境空气二类区

	3
	曾边村
	470户1411人
	废气、噪声
	北
	200
	环境空气二类区

声环境质量2类区

	4
	罗边村
	1672户5016人
	废气
	西
	1500
	环境空气二类区

	5
	市头村
	4677户14030人
	废气
	西
	1400
	环境空气二类区

	6
	眉山村
	473户1453人
	废气
	东南
	1600
	环境空气二类区

	7
	南村镇镇区
	6127户14405人
	废气
	西
	1400
	环境空气二类区

	8
	南约村
	450户1348人
	废气
	东
	1450
	环境空气二类区

	9
	北约村
	510户1129人
	废气
	东
	1700
	环境空气二类区

	10
	谷围新村
	
	废气
	东
	1700
	环境空气二类区


3.5环境影响预测评价
1．水环境影响分析

南村污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级B标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者中的严格者，本项目污水经污水处理厂处理达标后排放情况如下表所示。

表3.5-1  本项目污水经处理后达标排放情况

	           污染物

指标
	CODCr
	BOD5
	SS
	氨氮
	动植物油

	污水排放浓度（mg/L）
	40
	20
	20
	8
	3

	工程污染物排放量（t/a）
	55.069
	27.535
	27.535
	11.014
	4.130


2．环境空气影响预测

（1）备用柴油发电机尾气

建设单位应使用0＃轻质柴油（根据《普通柴油》（GB 252-2011），2013年6月30日以前普通柴油硫含量不大于0.2%，自2013年7月1日开始，普通柴油硫含量不大于0.035%）作为燃料，运行过程中产生的尾气中的各类污染物排放浓度和排放速率均能达到《大气污染物综合排放标准》(GBl6297—1996)二级标准，污染物排放量符合《非道路以东机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》第Ⅱ阶段限值，烟色林格曼黑度＜1。根据导则推荐估算模式计算结果，备用柴油发电机排放NOx的Pi为0.09%，其对应最大地面浓度为0.00021mg/m3，对应地点为发电机排气口下风向227m。

根据本项目备用发电机的设置位置和项目选址周边敏感点的分布情况，备用发电机尾气污染物的最大浓度落地点主要位于本项目内部，由于最大地面浓度相对标准值较小，且为间歇排放，因此，对周边环境不会造成明显不良影响。

（2）机动车尾气

本项目停车场是汽车尾气排放较集中的地方，建议采用合理布局通道、车位，加强管理等手段来减少塞车，减少汽车低速进出停车场，以降低NOX、CO和CH等污染物的排放，此外，还应加强首层及周边地区绿化，机动车尾气污染物通过自然通风以及绿地的净化，对校区内环境和外环境影响均较轻。

（3）食堂油烟

根据建设单位提供的资料，本项目校区内拟规划建设3个食堂和一个学术交流中心，共设有产油烟炉头41个。项目各食堂产生的油烟废气各自经高效静电油烟净化器收集处理后通过外置烟道引上顶楼天面垂直排放。根据工程分析计算可得，本项目油烟排放量为0.295t/a，可见本项目食堂产生大气污染物较少，经处理后不会对周围环境造成明显的影响。

（4）垃圾间臭气

本项目拟设置一个垃圾间，其建筑面积为60平方米，位于校区的西北角（具体见平面布置图）。根据建设单位提供的资料，项目的垃圾收集间采用密闭胶桶临时存放垃圾，可有效避免臭气外溢，同时加强地面和密闭胶桶的清洁，定期喷洒除臭剂，且建议在其周围种植绿化隔离带，避免臭气对周围环境造成不良影响。生活垃圾每天即时清运，垃圾中转桶有盖子可盖严，因此，产生垃圾臭气量也较少。

综上所述，该建设项目的废气污染物经过有效治理，亦不会对周围大气环境产生明显影响。

3．噪声影响预测
根据预测结果可以看出，本项目主要固定噪声源在采取措施和未采取措施的情况下，预测噪声源同时运行时产生的增值对项目周边的声环境影响不明显，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。因此，建设单位在认真完善声环境防治措施的情况下，项目运营过程机械设备的运行噪声不会对项目场界及周边声环境敏感点构成不良影响。

4．固体废物影响分析

本项目固体废弃物主要为生活垃圾、厨余垃圾、厨房隔油池产生的废油脂、医疗垃圾、实验室废化学试剂、打碎的玻璃器皿、生物实验室废玻璃仪器等。

生活垃圾交由环卫部门收集运送卫生填埋处理。

厨余垃圾和废油脂均交由有《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证》的单位收集和运输；交由具有《城市生活垃圾经营性处置服务许可证》和《广东省严控废物处理许可证》的单位处置。

项目医疗垃圾应依据《医疗废物管理条例》和《医疗废物集中处理技术规范》规定及其他有关规定进行收集、运送、贮存和处置，对医疗固废的容器和包装物必须设置危险废物识别标志，每天收集后，再统一集中交由有资质单位进行安全处置。

实验室废化学试剂、打碎的玻璃器皿、生物实验室废玻璃仪器属于危险废物，废物编号为HW49，委托有资质单位统一处理。

采取以上控制措施处理后，本项目产生的固体废弃物不会对周围环境产生不利影响。

5．生态环境影响

本项目建设土石方量较大，易引起严重的水土流失，但通过加强施工管理和落实水土保持措施，水土流失可以得以有效控制。通过水土流失预测分析，结合本区的自然地理条件，本项目提出的各项水土保持防治措施得到落实后，本区内的原有水土流失将得到基本治理，新增水土流失得到有效控制，生态得到最大限度的保护，可以实现施工期和试运行期的防治目标。

3.6环境保护措施的技术、经济论证
1．水污染控制措施

（1）污水处理厂处理可行性
南村污水处理厂服务范围为金山大道以北，南村市新公路（市桥—新造）东线以西，珠江以南，南村镇新旧城区，板村村，梅山村，碧桂园二期东别墅范围的污水。一期处理量为3万t/d，目前已收集处理污水量为1万t/d，尚有2万t/d的处理容量，完全可接纳本项目的污水量。目前，项目所在地没有污水管网接入南村污水处理厂，但在规范建设范围内。本项目铺设排污支管汇入管径为DN1200的东G线污水次干管，项目管网铺设以及接驳工作拟在项目建设期同时施工建设。项目排入污水处理厂的生活污水经过项目预处理后南村污水处理厂进水标准，经污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级B标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者中的严格者，可见污水经污水处理厂处理后对周围环境影响较小。

（2）经济可行性

根据建设单位提供的资料，建设项目在废水处理设施上投资约210万元，占项目总投资比例较小，具有经济可行性。

2．大气污染防治措施

通过采取防治措施，大气各类污染物排放均能达到相关排放标准，因此，技术上是可行的。

根据建设单位提供的资料，建设项目拟在废气处理设施上投资约40万元，占项目总投资比例较小，具有经济可行性。

综上可知，本项目的废气防治措施有较好效果，其技术、经济是可行的。

3．噪声治理措施

通过采取措施，各类噪声均能达标排放，因此，技术上是可行的。
根据建设单位提供的资料，建设项目用于隔声、消音、减震等设施的费用约为40万元，占总投资比较较小，在经济上可行。

4．固废治理措施
经采用措施后，建设项目产生的固体废弃物不会对周围环境造成明显的影响。

本项目固废治理措施投资约40万元，占项目投资总额比例较小，在建设单位可承受范围内，此外采用上述治理措施后可有效治理固废污染，杜绝二次污染。因此本项目固废治理措施在经济上是可行的。

3.7清洁生产分析

本项目的清洁生产主要是要求施工中尽量减少污染物的排放量，并积极选用新型建筑材料和先进施工设备。在设计时遵循节能减排的原则进行，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

3.8经济损益分析

项目建成后将会在城市景观，人口就业，居住环境以及当地经济的发展等方面产生较大的正面效益，以现有的认识水平和环境学、经济理论来衡量，本项目造成环境方面的负面效应是完全可以由其产生的社会效益和经济效益弥补的。总的来说，项目从环境经济效益来说是可行的。

3.9环境监测及管理制度

1．施工期

（1）大气污染

监测项目：TSP、PM10 

监测频率：每月监测一次，每日连续监测12h。

监测点：建设项目辖区南边界外、西边界外、北边界外、东边界外。

（2）噪声

监测点：建设项目四周边界。

监测项目：噪声。

监测频率：每月监测一次，选择在无雨、风速小于5.5m/s的天气进行监测，每次分昼间和夜间进行。

2．营运期

(1)水污染源监测

监测点布设：预处理后场区污水排放口。

监测项目：pH值、SS、BOD5、COD、氨氮、动植物油等。

监测频次：请当地监测站定期对其排水进行监测，每半年一次，全年共2次。

监测采样和分析方法：《环境监测技术规范》和《地表水和污水监测技术规范》。

(2)大气污染源监测

监测点布设：备用发电机尾气排放口、食堂油烟排放口。

监测项目：备用发电机尾气排放口监测烟气量、二氧化硫、氮氧化物、烟尘；食堂油烟排放口监测风量和油烟。

监测频次：建设单位委托地方监测站定期对大气污染物排放口进行监测，半年一次，全年共2次。

监测采样及分析方法：《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》。

(3)噪声源监测

监测点位：建设项目校区红线外1m处。

测量量：等效连续A声级。

监测频次：每半年一次，全年共2次。

测量方法：选在无雨、风速小于5.5m/s的天气进行测量，传声器设置户外1米处，高度为1.2-1.5米。

加强建设项目营运期的环境管理，根据本报告提出的污染防治措施及对策，制定出切实可行的环境污染防治办法和具体操作规程，做好环境教育和宣传工作，提高各级管理人员和工作人员的环境保护意识和技术水平，加强员工对环境污染防治的责任心，自觉遵守和执行各项环境保护规章制度；定期对环境保护设施进行维护和保养，确保环境保护设施的正常运行，防止污染事故的发生。要大力推广清洁生产，努力提高清洁生产水平，实现环境保护与经济建设的可持续协调发展，在条件成熟的时候，建议本项目建设后能开展环境管理体系ISO14000认证工作和清洁生产审计工作，这有利于全面提高和健全企业的环境管理综合水平。

4 环境影响评价结论
本报告对建设项目选址所在地及其周围区域进行了环境质量调查、监测及预测评价；对项目的排污负荷进行估算，评价了项目外排污染物对周围环境可能产生的影响，并提出了相应的污染治理措施。

建设项目符合相应的产业政策和城市规划，并与相关法律法规相符。建设单位按环评要求采取合理、有效的处理措施后，建设项目的废水、废气、噪声、固废等均可实现达标排放，本项目的建设将不对周围环境产生明显影响。

综上所述，项目建成运营后，将对该区域的教育事业发展起到一定的促进作用。建议建设单位增加项目内景观和绿化面积，并加强环境管理，从节约用水、能源管理、环境保护、垃圾管理等几个方面入手，给校区内的教师生带来良好健康的学习和居住环境，并认真执行环保“三同时”管理规定，落实有关的环保措施，相应的环保措施须经当地环保部门验收后，整个项目方可投入使用。在此条件下，本项目的选址和建设从环保角度而言是可行的。

5 联系方式

建设单位：暨南大学；
联系人：王超；
通讯地址：广州市黄埔大道西601号；
电话：020-85222183；
邮箱：3145122592@qq.com。

评价单位：广东省环境保护职业技术学校；
联系人：罗老师；
通讯地址：广州市天河区员村西街5号大院；
联系电话：020-85542522；
邮箱：813714165@qq.com。
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